#### ccc

|  |
| --- |
| Objednatel  SAKO BRNO A.S.  Projekt  **Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno**    Datum  **Březen 2025** |

|  |
| --- |
| Určeno pro    Typ dokumentu    Datum |
| ČÁST II.c  Smluvní pokuty za nedodržení hodnot |



|  |
| --- |
| ČÁST II.c  Smluvní pokuty za nedodržení hodnot |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ČÁST II.c  Smluvní pokuty za nedodržení hodnot |

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu | Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno |
| Verze | 2 |
| Datum | 2025-03-14 |
| Dokumentace | Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Obsah |

[1. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEDODRŽENÍ HODNOT 2](#_Toc65148271)

# Smluvní pokuty za nedodržení hodnot

1. **ZKRÁCENÁ ŽIVOTNOST** 
   1. Jestliže Linka nedosahuje životnosti stanovené v tabulce č. 1 části II.g *Garantované parametry*, je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli částku Kompenzace Garance vypočtenou dle odst. 1.1.19 Smlouvy.
   2. Bude-li částka Kompenzace Garance vypočtená dle odst. 1.1.19 Smlouvy přesahovat částku 100.000.000 Kč bez DPH, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

1. **NAVÝŠENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ** 
   1. V rámci Výkonových zkoušek dle přílohy č. A11 *Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování* a přílohy č. A20 *Postup pro Výkonové zkoušky* je měřena spotřeba energie a všech dalších energií v provozním místě. Výsledky tohoto měření se porovnají s parametry uvedenými v tabulce č. 5 a 6 části II.g *Garantované parametry*. Každý parametr se posuzuje a hodnotí samostatně.
   2. V případě nedodržení hodnot parametrů specifikovaných v tabulce č. 5 a 6 části II. *Garantované parametry* je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku Kompenzace Garance vypočtenou dle odst. 1.1.19 Smlouvy.
   3. Bude-li částka Kompenzace Garance vypočtená dle odst. 1.1.19 Smlouvy přesahovat částku ve výši 100.000.000,- Kč, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
2. **SNÍŽENÍ ČISTÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE** 
   1. V rámci Výkonových zkoušek dle přílohy č. A11 *Dokončení montáže, uvádění do provozu a testování* a přílohy č. A20 *Postup pro Výkonové zkoušky* je na vývodech generátorů měřena produkce elektrické energie a současně je měřena i spotřeba všech pomocných provozů za účelem stanovení čisté produkce elektrické energie dle této přílohy. Výsledky tohoto měření se porovnají s parametry uvedenými v tabulce č. 5 části II.g *Garantované parametry*.
   2. V případě nedodržení hodnot parametrů specifikovaných v tabulce č. 5 části II.g *Garantované parametry* je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku Kompenzace Garance vypočtenou dle odst. 1.1.19 Smlouvy.
   3. Bude-li částka Kompenzace Garance vypočtená dle odst. 1.1.19 Smlouvy přesahovat částku ve výši 100.000.000,- Kč, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
3. **SNÍŽENÍ DISPONIBILITY LINKY**
   1. Disponibilita vychází z doby provozu Linky v průběhu každého roku v rámci Garanční doby.
   2. Dokladem o disponibilitě jsou automatické záznamy z provozu Linky (tj. měření provozních hodin primárního ventilátoru, spalinového ventilátoru apod.).
   3. Disponibilita se považuje za splněnou za následujících podmínek:
      1. Linka se považuje za disponibilní pouze v případě, že jsou splněny všechny garantované požadavky v oblasti životního prostředí dle tabulky č. 3 a 4 části II.g *Garantované parametry*.
      2. Linka je disponibilní, je-li možný provoz ve všech provozních bodech Kapacitního diagramu.
      3. Najíždění a odstavování provozu se počítá jako provozní doba:

i. Začátek najíždění = přívod odpadu na rošt,

ii. Konec odstavování = odstavení hořáků.

* + 1. Pro účely výpočtu disponibility Linky se období trvání plánovaných odstávek považuje za časový úsek, ve kterém není Linka k dispozici a současně se nezapočítává do období, ve kterém je měřena disponibilita Linky.
    2. Záruka disponibility vychází z celkové plánované doby odstávek v maximální délce 380 h ročně. Všechny společné systémy musejí být v provozu 8760 hodin ročně. Společnými systémy se rozumí systémy, ve kterých existuje redundantní zařízení, přičemž alespoň jedna část takového zařízení je disponibilní a naplňuje požadavky systému, např. jeřáby pro odpad. O době plánovaných odstávek rozhoduje výhradně Objednatel. Trvá-li plánovaná odstávka déle a není to způsobeno Zhotovitelem, pak se doba nad 380 hodin ročně počítá jako doba provozu Linky.
    3. Přerušení provozu, která nemají v žádném ohledu původ v porušení závazků Zhotovitele ze Smlouvy či ve Vadách Díla, se počítají jako doba provozu Linky.
    4. Není-li zařízení v provozu z důvodů, za které nenese odpovědnost Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn provádět v uvedené době údržbu a podobné práce, pokud s tím Objednatel vyslovil předem souhlas. Souhlas nelze udělit tehdy, pokud by práce, které mají být Zhotovitelem prováděny, byly na překážku práce Objednatele.
  1. Nebude-li možné dodržet parametr disponibility dle čl. 4 této přílohy v Garanční době, tj. v každém ze dvou let, pak je Objednatel oprávněn rozhodnout o prodloužení Garanční doby v souladu s odst. 16.10 Smlouvy, a to na dobu nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců ode dne předpokládaného termínu ukončení Garanční doby.
  2. Jestliže skutečně dosažená disponibilita nedosahuje garantované hodnoty parametrů uvedených v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry*, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za snížení disponibility Linky o každou jednu desetinu procenta oproti hodnotám parametrů uvedených v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry*.
  3. Prokázaná disponibilita Linky, která dosahuje pouze 95 % a méně hodnot garantovaných parametrů v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry*, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

1. **DISPONIBILITA ŘÍDICÍHO A MONITOROVACÍHO SYSTÉMU LINKY** 
   1. Roční disponibilita řídícího a monitorovacího systému musí v Garanční době dosahovat nejméně 8 755 hodin dle tabulky č. 2 části II.g *Garantované parametry*.
   2. Roční disponibilita se počítá takto:

100 % – (celkový počet hodin poruch za rok \* 100/8 760 hodin)

* 1. Celkový roční počet hodin poruch se počítá jako součet všech zapsaných hodin poruch řídícího a monitorovacího systému v souvislosti s chybami a/nebo závadami řídícího a monitorovacího systému.
  2. Hodiny poruch v souvislosti s chybami a/nebo závadami řídícího a monitorovacího systému se vypočtou jako interval mezi dobou chyby a/nebo závady a dobou, kdy Zhotovitel tuto chybu a/nebo závadu opravil.
  3. Má se za to, že řídící a monitorovací systém je disponibilní, pokud uspokojivým způsobem fungují základní funkce nezbytné k řádnému fungování zpracovacího zařízení. To minimálně znamená, že:
     1. vizualizace, řešení hlášení a vydávání pokynů funguje bez chyb na všech provozních stanicích se dvěma monitory, klávesnicí a myší;
     2. datová komunikace mezi zařízením v kontrolní místnosti a všemi procesními stanicemi probíhá bez závad;
     3. výkonnost splňuje požadované reakční doby;
     4. získávání a ukládání dat na provozních stanicích a na reportovacím/databázovém serveru funguje bez závad;
     5. získávání a ukládání dat do sytému pro environmentální výkazy funguje bez závad;
     6. získávání a ukládání dat pro výkazy o energetické bilanci a objemové bilanci fungují bez závad;
     7. základní funkce procesních stanic fungují bez závad, včetně jejich signalizačních rozhraní na procesní komponenty a další zařízení, analogové a binární automatické kontrolní funkce, komunikace se zařízením v kontrolní místnosti a komunikace s místními operačními panely.
  4. Jestliže není možné dodržet rozsah disponibility dle odst. 5.1 této přílohy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každou hodinu, o kterou je dosažená roční disponibilita nižší než 8755 hodin.
  5. Roční provozní disponibilita kontrolního a monitorovacího systému v délce pod 8500 hodin je podstatným porušením Smlouvy.

1. **KONTINUÁLNÍ DOBA PROVOZU LINKY (tj. doba mezi manuálními čištěními)**
   1. Doba kontinuálního provozu, včetně doby jejího zahájení a ukončení, je specifikována v příloze č. A20 *Postup pro Výkonové zkoušky*.
   2. Provozní doba ve vztahu ke kontinuální době provozu dle přílohy uvedené v předchozím odstavci je doba, po kterou jsou teplosměnné plochy kotle Linky v kontaktu se spalinami z provozu hořáků nebo ze spalování odpadu.
   3. Opatření za účelem čištění, a to například oklepávání kotle a opatření, která lze zajistit bez vstupu do kotle Linky, je možné provádět a nepovažují se za ukončení doby mezi manuálními čištěními kotle Linky.
   4. Výslovně se zdůrazňuje, že využívání výbušnin v teplosměnném tahu a podobná opatření jsou zakázána. Používání takových výjimečných opatření se vyhrazuje Objednateli, aby mohl dosáhnout kontinuálního provozu v délce 16 000 hodin, pokud bude Objednatel tento způsob provozu považovat za vhodný po skončení Garanční doby.
   5. Nebude-li možné dodržet dobu kontinuálního provozu mezi manuálními čištěními kotle a dosahovat parametrů uvedených v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry* v Garanční době, tj. za období dvou bezprostředně po sobě následujících let, pak je Objednatel oprávněn rozhodnout o prodloužení Garanční doby ve vztahu k parametru dle tohoto čl. 6 v souladu s čl. 16 Smlouvy, a to na dobu nejvýše dvou bezprostředně po sobě jdoucích let ode dne předpokládaného termínu ukončení Garanční doby.
   6. Jestliže není možné dodržet dobu kontinuálního provozu mezi manuálními čištěními kotle a dosahovat parametrů uvedených v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry*, Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000.000,- Kč za sníženou dobu kontinuálního provozu oproti době, která je uvedena v tabulce č. 2 části II.g *Garantované parametry*.
   7. Prokázaná doba nepřetržitého provozu v délce kratší než 7 500 hodin se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
2. **SNÍŽENÁ KAPACITA LINKY**

Snížené mechanické zatížení roštu odpadem

* 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každou jednu desetinu procenta, o kterou nebude dodrženo mechanické zatížení roštu odpadem v zaručené kapacitě dle části 0.g Formuláře pro technické údaje, které jsou součástí Nabídky Zhotovitele.
  2. Naměřená odchylka přesahující 5 % se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Snížená kapacita hltnosti turbíny

* 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každou jednu desetinu procenta, o kterou nebude dodržena hodnota garantovaného parametru kapacity hltnosti turbíny uvedený v části 0.g Formuláře pro technické údaje, které jsou součástí Nabídky Zhotovitele.
  2. Naměřená odchylka přesahující 5 % se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

1. **NEDODRŽENÍ HODNOTY EMISÍ** 
   1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý 1 mg/Nm3 naměřených emisí NOx, o který bude tato hodnota vyšší než garantovaná hodnota uvedená v tabulce č. 3 části II.g *Garantované parametry*.
   2. Překročení maximální přípustné hodnoty emisí NOx uvedené v tabulce č. 3 části II.g *Garantované parametry* se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
2. **NEDODRŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH POŽADAVKŮ** 
   1. Nebudou-li splněny požadavky stanovené v tabulce č. 3 a č. 4 v části II.g *Garantované parametry*, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
   2. Jestliže bude Objednatel povinen v důsledku nesplnění požadavků stanovených v tabulce č. 3 a č. 4 v části II.g *Garantované parametry* ze strany Zhotovitele vynaložit jakékoli náklady či mu v důsledku nesplnění takových požadavků ze strany Zhotovitele vznikne jakákoli újma, zavazuje se Zhotovitel mu takové náklady či újmu v plném rozsahu nahradit.